2022.1.8
本型号IP5389_CN_IP65_AACD一共有两个按键，按键1和按键2
按键1:
单击：打开USBA口输出，开机，电量灯点亮，检测5389控制的输出口是否存在负载
双击：关机
长摁2s：进入照明灯模式（需要大功率照明灯），此时是50%亮度，再次单击，切换为100%亮度，再次单击，进入SOS闪烁模式，再次单击，退出照明灯模式，LED灯熄灭。

按键2：兼容拨码开关和轻触开关
如果是拨码开关，拨到连接档位，打开DC和DC-AC使能，再次拨码，关闭DC和DC-AC使能。

如果是轻触开关，单击，打开DC和DC-AC使能，再次单击，关闭DC和DC-AC使能。




2022.4.12
增加了按键pin选功能，当客户不需要大功率照明灯，只需要DC和DC-AC功能时，可以将GPIO10的下拉电阻R42的值改为1k，来pin选为单按键模式，此时只有按键1

按键1：
单击：开机，打开USB-A输出，电量灯点亮，检测5389控制的输出口是否存在负载
双击：关机
长摁2s：打开DC与DC-AC使能。再次长摁2s：关闭DC与DC-AC使能。



